|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристика** | **Кол.** | **Приблизительная цена** |
| 1 | Монитор 27 | (IPS LED,1920x1080, 220cd/m2, 178/178, 5ms, 75Hz, VGA, HDMI, Black) | 1 | 9100 |
| 2 | Процессор | Не менее i5-10 | 1 | 9100 |
| 3 | Материнская плата | MB LGA1200 Gigabyte H510M K,2xDDR4,10xUSB,2xSATAIII,mATX,M.2,PCIe16x,PCIE, HDMI | 1 | 6052 |
| 4 | Оперативная память | DDR4 не менее 8 | 1 | 1862 |
| 5 | Твердый накопитель | Не менее SSD 256 M.2 | 1 | 2282 |
| 6 | Корпус | Поддержка USB+AUDIO | 1 | 1200 |
| 7 | Блок питания | Не менее 600W cooler hw600-np, 80plus 230v, ppfc + double tube forward, 120mm hyb fan | 1 | 3500 |
| 8 | Кулер | CPU cooler CK-11508 LGA115\*/1200 92x25mm 2200rpm | 1 | 440 |
| 9 | Видеокарта | Не менее 2GB | 1 | 8000 |
| 10 | Клавиатура | BLACK RUS USB | 1 | 362 |
| 11 | Мышка | USB cable не менее 1000dpi длина кабеля не менее 1,5м | 1 | 200 |

**Техническая спецификация ПК**

**Техническая спецификация цветного МФУ**

**Основные характеристики**

Бренд EPSON

Модель L4260

Технология печати струйный

Тип печати цветной

Формат печати A4

Размещение настольный

Цвет черный

Скорость печати A4 (ч/б) до 33 стр/мин

Скорость печати A4 (цветная) до 15 стр/мин

Скорость двусторонней печати до 2 стр/мин

Время печати первой страницы А4 (ч/б) 10 с

Время печати первой страницы А4 (цвет) 16 с

Разрешение печати (ч/б) 1440 x 5760 dpi

Разрешение печати (цвет) 1440 x 5760 dpi

Нагрузка (А4, в месяц) до 30000 листов

Стандартный лоток подачи 100 листов

Стандартный выходной лоток 20 листов

Автоматическая двусторонняя печать в стандартной комплектации

Печать фотографий поддерживается

Печать на глянцевой бумаге поддерживается

Печать на карточках поддерживается

Печать на конвертах поддерживается

**Расходные материалы**

Встроенная СНПЧ есть

Плотность бумаги от 64 г/м2 до 256 г/м2

Количество картриджей 4

Количество цветов картриджей 4

Стартовый картридж в комплекте да

Расходные материалы

Контейнеры: C13T03V24A голубой 70 мл., C13T03V44A желтый 70 мл., C13T03V34A пурпурный 70 мл., C13T03V14A черный 127 мл. Экономичный набор из четырех контейнеров с чернилами, серия 101 C13T03V64A.

**Сканирование**

Тип датчика сканера CIS

Максимальный формат сканирования A4

Тип сканирующего устройства планшетный

Стандартное разрешение сканирования 1200x2400dpi

Максимальный размер сканирования,вертикальный 297 мм

Максимальный размер сканирования,горизонтальный 216 мм

Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное 2400 dpi

Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное 1200 dpi

**Копирование**

Скорость копирования(А4) 7.7 стр/мин

Максимальный формат копирования A4

Максимальное количество копий за цикл 99 шт

Максимальное разрешение ч/б копирования 600x600

Максимальное разрешение цветного копирования 600x600

Масштабирование (от) 25 %

Масштабирование (до) 400 %

**Разъемы, интерфейсы**

Беспроводной интерфейс WiFi есть

Поддержка AirPrint есть

Интерфейс USB 2.0 есть

**Дисплей**

Встроенный ЖК-дисплей цветной

Диагональ дисплея 1.44 "

**Энергопотребление**

Потребляемая мощность при работе 12 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания 0.7 Вт

Максимальный уровень шума при работе 54 дБ

**Комплектация**

Кабель питания. CD с программным обеспечением и драйверами для Windows и OS X. Руководство по установке. Гарантийный талон. Контейнеры с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый).

**Дополнительные характеристики**

Гарантия 12 мес.